附件：百东院区病案室手动密集架技术规格、型号、参数：

（1）每列约2800*700*2400（mm），共30列，3组1列、6层双柱双面结构；

（2）每列约3700*700*2400（mm），共9列，4组1列、6层双柱双面结构；

总计约197立方米。
	设备名称
	设备配置
	材料规格
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	设备配置
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	轨道（镀锌）
	轨座
	3.0mm热轧钢板
	底座
	底梁、轴档
	3.0mm热轧钢板

	
	路轨
	20×20mm方钢
	门面
	门框
	1.0mm冷轧钢板

	架体
	挂板
	1.0mm冷轧钢板
	
	门板
	1.0mm冷轧钢板

	
	立柱
	1.5mm冷轧钢板
	
	定位模块
	ABS注塑件

	
	搁板
	1.0mm冷轧钢板
	制动装置
	边列锁定装具(总锁)
	808锁

	
	挡棒
	0.8mm冷轧钢板
	
	门锁
	豪华锁

	侧板
	钢制
	0.8mm冷轧钢板
	防护装置
	磁性密封条
	20mm

	传动
机构
	轴 承
	P204E高级带座球面轴承
	
	顶板
	0.6mm冷轧钢板

	
	传动轴
	Φ20实心45#钢
	
	防尘板、防鼠板
	0.6mm冷轧钢板

	
	连接钢管
	内径Φ20无缝钢管
	
	防倾倒
装置
	3.0mm钢板

	
	灰铸铁
	灰铸铁滚轮
	表面处理
	前处理
药剂
	陶化处理

	
	齿轮
	ZG45
滚轮精制
	
	高压
静电喷塑
	环氧型聚
脂混合粉


