项目要求及货物需求一览表

说明：

1.本一览表的货物技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其它型号替代，但这些替代的型号要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；

2.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的货物，竞标人应在竞标报价明细表中将其标配参数详细列明。

3.本谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

4.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

5.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

7.根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）的规定，采购需求中凡列入国家财政部在中国政府采购网上公布的最新一期节能（以招标公告发布日期为准）产品政府采购清单的产品，竞标人竞标时必须于竞标文件中提供所投产品属于强制采购节能产品清单的证明。

2分标：手动档案密集架               

	货物名称
	手动档案密集架

	规格
	1列约2800*700*2500mm，（共30列， 1列3组，1组有6层双柱双面结构）

	数量
	147m³

	预算单价（元）
	1250.00

	技术参数
	设备名称

设备配置

材料规格

设备名称

设备配置

材料规格

轨道（镀锌）

轨座

3.0mm热轧钢板

底座

底梁、轴档

3.0mm热轧钢板

路轨

20×20mm方钢

门面

门框

1.0mm冷轧钢板

架体

挂板

1.0mm冷轧钢板

门板

1.0mm冷轧钢板

立柱

1.5mm冷轧钢板

定位模块

ABS注塑件

搁板

1.0mm冷轧钢板

制动装置

边列锁定装具(总锁)

808锁

挡棒

0.8mm冷轧钢板

门锁

豪华锁
侧板

  钢制

0.8mm冷轧钢板

防护装置

磁性密封条

20mm

传动

机构

轴 承

P204E高级带座球面轴承
顶板

0.6mm冷轧钢板

传动轴

Φ20实心45#钢

防尘板、防鼠板

0.6mm冷轧钢板
连接钢管

内径Φ20无缝钢管
防倾倒

装置

3.0mm钢板

灰铸铁

灰铸铁滚轮

表面处理

前处理

药剂

陶化处理

齿轮

ZG45

滚轮精制

高压

静电喷塑

环氧型聚

脂混合粉



	备注
	一、提供本CMA标识的密集架立柱检测报告：1、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；1000h 后，检查样板上划道两侧3mm 外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。2、化学成分要求：碳：≤0.12%;硫：≤0.030%;磷：≤0.030%;锰：≤0.6%；铝≥0.02% ；3、屈服强度≤280；抗拉强度：270~410MPa；断后伸长率≥28%；4、168h耐液体性：试验后无起泡、无剥落、无粉化的检测报告扫描件和网上查询截图，原件查验。（签订合同时提供，如不提供的采购单位有权拒绝签订合同）
二、提供本CMA标识的密集架搁板检测报告：1、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；1000h 后，检查样板上划道两侧3mm 外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。2、化学成分要求：碳：≤0.12%;硫：≤0.030%;磷：≤0.030%;锰：≤0.6%；铝≥0.02% ；3、屈服强度≤280；抗拉强度：270~410MPa；断后伸长率≥28%；4、168h耐液体性：试验后无起泡、无剥落、无粉化的检测报告扫描件和网上查询截图，原件查验。（签订合同时提供，如不提供的采购单位有权拒绝签订合同）
三、提供本CMA标识的密集架挂板检测报告：1、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；1000h 后，检查样板上划道两侧3mm 外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。2、化学成分要求：碳：≤0.12%;硫：≤0.030%;磷：≤0.030%;锰：≤0.6%；铝≥0.02% ；3、屈服强度≤280；抗拉强度：270~410MPa；断后伸长率≥28%；4、168h耐液体性：试验后无起泡、无剥落、无粉化的检测报告扫描件和网上查询截图，原件查验。（签订合同时提供，如不提供的采购单位有权拒绝签订合同）

	售后服务及其他要求：

	货物及质保期
	1、货物必须是具有合法销售途经及完善售后服务的原装全新合格产品。

2、货物生产日期必须是近半年内。

3、符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，免费送货上门安装调试。质保期最短不得少于3年，若厂家或竞标人免费质保期超过此年限的，按厂家承诺规定保修，质保期内免费保修(含人工费、材料费、差旅费)，并负责终身维修、维护。

4、货物到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，成交供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交供货商应负责更换和补发。货物正常使用一个月以后方可签验收单，验收单以甲方提供为准。

	售后服务保障或维修响应时间要求
	如设备出现问题或采购人有服务需求的，成交供应商应在2小时内响应；需要现场维修的，应在12小时内到达设备现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则成交供应商应赔偿采购人的相应损失。

	竞标报价
	必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。

	交付使用期及地点
	1、交付使用期：自合同签订之日起30天内供货安装调试完毕并验收合格交付正常使用。
2、交货地点：采购人指定地点。

	付款方式
	本项目无预付款,项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50%, 第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45% ,第三笔剩余5%的合同款,在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付(无息)。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。

	其它要求
	1、项目要求及货物需求一览表中技术参数及性能（配置）要求中带▲号部分必须满足，否则竞标无效。


