第二章   服务采购需求一览表

说明：
采购项目编号：BS2024-J3-02008-GXHY

2、采购项目类别：服务采购
3、本需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件。

4、本次服务采购最高限价为：29.45万元。

    5、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本项目服务所属行业为“信息传输业”。
 服务技术需求及服务要求一览表
	一、服务需求及技术要求

	项号
	项目名称
	数量/单位
	主要技术需求及服务要求
	备注

	1
	住院医师规范化培训临床技能竞赛直播服务
	1项
	一、总体服务要求
▲1、提供专业团队并全程支持赛事承办方赛场现有的考核信息化软硬件技术服务保障；

▲2、提供专业团队并全程支持赛事活动的专业直播转播

（1）提供现场视频直播，专业技术团队保障直播技术与设备，确保录制与后期制作无缝衔接。提前三天进行设备安装与调试；

（2）多角度拍摄，利用多场景切换技术，确保观众能看到最佳视角；配备字幕系统，实时生成字幕以提升观看体验；

（3）多路直播平台同时推流，支持观众在不同平台观看；

（4）专业摄影团队和导演组，提供现场拍摄及指导，确保直播效果达到最佳状态；

（5）采用链路聚合网，支持六路网络聚合，保障直播推流信号。

二、服务内容配套软硬件设备要求
1、工程师、技术人员 18人以上

考核信息化软硬件技术工程师8人以上，直播总指挥至少1人、导播1至少人（仲裁室、专家或领队观摩室、讲解室）、摄像师4至少人、监控系统技术保障2至少人，信号传输技术保障2至少人，共计至少18人；
▲2、无纸化评分系统 1套
（1）具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。本项需提供软件系统截图。

（2）具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。本项需提供软件系统截图。

（3）可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。本项需提供软件系统截图。

3、移动摄像机（含承托设备）6套（1套备用）

存储介质：闪存式DV，

屏幕尺寸约3.5英寸，分辨率3840x2160
记录单元：SD卡
感光元件CMOS，防抖性能光学防抖
触摸屏，可更换镜头摄像机，锂电池，支持夜摄
云台类型：液压云台

4、固定摄影机（含承托设备）2套

存储介质：闪存式DV，

屏幕尺寸约3.5英寸，分辨率3840x2160
记录单元：SD卡
感光元件CMOS，防抖性能光学防抖
触摸屏，可更换镜头摄像机，锂电池，支持夜摄
云台类型：液压云台
5、推流编码器 2套

3x内置模块支持模式:移动4G、5G、电信4G、5G、联通4G、5G、联通3G1xUSB接口
支持外接模块:4G/5G/WiFi
1xWiFi 内置模块:IEEE 802.11ac/n/g/b1xEthernet 10M/100M 本地网口
视频:编码标准: H.265/H.264A/D精度: 8bit
支持分辨率:720x480、720x576、1280x720、1920x1080码率:0.5~8Mbps
音频:立体声
编码标准: AAC
采样码率: 48KHz
编码码率:  双声道

运行温度: -10℃~40℃运行湿度: 5%~90%(非冷凝)储存温度: -20℃℃~60℃℃储存湿度:0%~95%(非冷凝)

6、监控系统信号控制采集系统 2套

300万像素以上  2寸以上mini PTZ摄像机
传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS
最低照度: 彩色：0.005Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001Lux @（F1.5，AGC ON） 
宽动态: 120 dB超宽动态
光学变倍: 4倍以上
焦距: 2.8~12 mm
视场角: 93.8~31.7度（广角~望远）
水平范围: 350°
垂直范围: 0°~90°

水平速度: 水平键控速度：0.1°~60°/s，速度可设；水平预置点速度：60°/s 
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~50°/s，速度可设；垂直预置点速度：50°/s
主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）
视频压缩标准: 主码流/子码流：H.265，H.264，MJPEG
网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）
支持萤石接入
报警: 支持1路报警输入；1路报警输出
网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 
SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB
音频输入: 1路音频输入
接口类型: 一体外甩线 
供电方式: DC：12 V，PoE（802.3af）
电源接口类型: 圆头
电流及功耗: 最大功耗：10 W
工作温湿度: -30 ℃~65 ℃；湿度小于90%
恢复出厂设置: 支持防爆:IK10
防护: IP66

7、多路导播推流一体系统 2套4K导播，支持上至2160p60 UleraHD的12GSDI,输入格式：720pHD/1080iHD/1080iHD/2160pHD,8路独立SDI讯道，Fairlight调音台SDI-HDMI数据传输线，配备对讲功能.电源电压：220V

8、远程无线传输系统 2套

发射器
天线接口(RP-SMA公头)HDMI输入口(Type A母头)SDI输入
口SDI环出口DC电源输入USB Type-C
接收器
天线接口(RP-SMA公头)HDMI输入口2(Type A母头)SDI输入口SDI环出口DC电源输入USB Type-C
供电电压范围
DC输入:6~16VUSB Type-C供电:5V/2A电池供电电压范围:6-16V
输入/输出视频格式
HDMI480p60576p50720p50/59.941601080i50/59.941601080p23.98/24125/29.91301080p50159.94160SDI:1080p60/59.94/50(LevelA)1080p60159.94/50(LevelB)1080i60/59.94/501080p30129.97125124123.981080psf25720p60159.94/501080psf24/23.98

9、专业播音室录音系统 2套

双声道 3.5插头,三针卡侬插头，

麦克风类型：电容式
极性模式：反驻极体电容传声器
方向特性：超定向性
频率响应：100HZ—18KHZ
灵敏度：-32±3dB（0dB=1V/Pa,1KHZ）
最大输入声压电平：130dB SPL(1KHZ,1%失真)
信噪比（1KHZ/Pa）：70dB或更高
输出阻抗：100 Ω±30%
10、专业导播对讲系统 1套
一托8对讲
距离：视距350米
无线频段：1.9GHZ(DECT)*根据国家和区城有差异
调制方式：GFSK
发射功率：最大21dBm(125.9mW)
接收灵敏度：<-90dBm
电池容量：700mAh(2.66Wh)
续航：从耳机:>10 小时(开降噪)主耳机:>5小时(开降噪，搭配5个从耳机)主耳机: >4 小时(开降噪，搭配了个从耳机)
充电时间：约2.5小时
频率响应：关降噪:150HZ~7KHZ(6dB 范围内波动)关降噪: 150HZ~7KHZ(士10dB 范围内波动)
信噪比：71士2dB@94dBSPL，1KHZ
系统失真：<1%@94dBSPL，150HZ~7KHZ
麦克风类型：驻极体
最大输入声压级：>115dBSPL
输出声压级：典型值 94士3dBSPL(@94dBSPL,1KHZ)
环境噪音衰减：双麦主动降噪深度:20dB士2(相对噪声源各方向)温度范围：0~+45℃(工作情况)-10~+60℃(储存情况)

11、直播平台平台系统 2套

主界面互动、介绍、榜单
采集：视频采样数据采用RGB或YUV格式
音频采样数据一般采用PCM格式
视频编码：H.264，
推流：RTSP、RTMP、HLS等
拉流：格式RTMP、HLS、FLV等

12、图片直播系统 1套

直播相册用图规格
启动页主题图片1M以内，宽750px*高1210px;
顶部主题图片1M以内，宽1080px*高320~610px;
公司logo、微信分享图400px*400px,100KB以内

13、旗舰版微赞直播平台及频道 1套

采用mp4标准编解码和RTSP/RTP/RTCP等网络传输协议
满足（56k拨号、ISDN一线通、ADSL宽带
支持8kbps~~~320kbps之间可调
支持单声道、双声道编码不同方式进行编码
视频码流控制的范围：1kbps~~~~6000kbps 无级可调
支持PAL、NTSC制式。支持帧率、画面大小可调

14、大赛专用直播平台 1套

采用MPEG4标准编解码和RTSP/RTP/RTCP等网络传输协议
满足（56k拨号、ISDN一线通、ADSL宽带
支持8kbps~~~320kbps之间可调
支持单声道、双声道编码不同方式进行编码
视频码流控制的范围：1kbps~~~~6000kbps 无级可调
支持PAL、NTSC制式。支持帧率、画面大小可调

15、推拉流同屏显示系统 1套

分辨率 3840x2160dpi
4K HDMI支持8路输入，2路输出
对比度：1000:1
耳机音频：3.5mm立体声耳机口，功耗<21.6W，扬声器x2(2Ω8W)，输出电压AC110-240V/DC12-24V  
	

	二、直播方案（视频直播，图片直播，视频回放）
	

	• 提供现场视频直播，专业技术团队保障直播技术与设备，确保录制与后期制作无缝衔接。提前三天进行设备安装与调试。

• 多角度拍摄，利用多场景切换技术，确保观众能看到最佳视角；配备字幕系统，实时生成字幕以提升观看体验。

• 多路直播平台同时推流，支持观众在不同平台观看

• 专业摄影团队和导演组，提供现场拍摄及指导，确保直播效果达到最佳状态。

• 采用链路聚合网，支持六路网络聚合，保障直播推流信号。

录像和直播的项目及内容
（1）大赛开、闭幕式全程多机位现场直播。

（2）大赛初赛全赛场、全环节现场直播。

（3）大赛决赛全赛场、全环节现场直播。

（4）大赛现场花絮拍摄录像。

1.直播方式及平台

大赛直播采用网络直播方式，大赛直播主平台采用微赞旗舰版公共直播平台，搭建大赛专用频道，同步开通3路直播信号。备用直播平台采用自建世纪葵花大赛专用平台，视网络承受能力同步开通3路直播频道，以确保赛事直播安全稳定。
2.各环节直播具体安排

2.1开闭幕式直播

采用3机位拍摄方式，多路信号经导播切换推流一体推流至直播平台，并同步提供给现场显示设备。
2.2.初赛直播

初赛共计设24个，初赛配置3台移动摄像机，2套直播编码推流器，2台摄像机信号全部单独推流至直播平台，另外增加一路配专家解说点评的综合解说信号，通过导播台按需要从25路现场信号中切换信号加解说合成后推流播出。

2.3.决赛直播

决赛设3个赛场，决赛配置3移动摄像机，2套直播编码推流器，2台摄像机信号全部单独推流至直播平台，3个赛场共计25路直播信号静音直播，带声音录像；另外设一路加专家解说点评的综合解说信号，通过导播台按需要从25路现场信号中切换信号加解说合成后推流播出。

3.直播所需各项资源配备情况

3.1.影视及网络专业技术人员配备安排

大赛直播需计划安排配备直播总指挥1人、导播1人（仲裁室、专家或领队观摩室、讲解室）、摄像师4人、监控系统技术保障2人，信号传输技术保障2人，共计10人。

3.2.直播所需设备资源

大赛所需设备包括摄像系统、编码推流系统、导播切换系统、无线网络系统、对讲系统等，具体如下：

（1）摄像系统；高清（或4K）摄像机6台（含备用机1台），移动承托三脚架6套、固定承托三脚架6套、带稳定器花絮拍摄设备2套。

（2）编码推流系统包括高清推流编码器2套、移动供电系统2套、设置及调试笔记本电脑2套。

（3）导播切换系统包含具备多路拉流功能的导播切换推流一体化系统2套、专业播音话筒5套。

（4）对讲系统包括高品质对讲机8套。
3.3.直播所需软件及平台资源建设

（1）大赛专用频道建设及调试。

（2）大赛专用直播平台建设及调试。

（3）大屏多路直播信号同步显示软件安装调试。
4.直播收看方式

4.1.领队观摩室

学院国际会议中心及周边小教室，采用LED大屏、大尺寸一体机转播直播画面。

4.2.个体观众

各领队、参赛队员及社会观众均可通过手机微信链接观看大赛直播，所有直播信号均可开放收看，也可按需要授权收看。
	

	三、赛场直播其它要求

	序号
	服务项目
	服务时间
	内容
	

	1
	专业技术人员


	3天
	赛事无纸化评分系统赛前升级调试
	

	
	
	
	18名以上技术人员对比赛的无纸化评分系统运行、录直播、转播会场技术保障
	

	2
	设备
	4天
	移动摄像机租赁费（含承托设备）
	

	
	
	
	固定摄影机租赁（含承托设备）
	

	
	
	
	推流编码器租赁费
	

	
	
	
	监控系统信号控制采集系统租赁费
	

	
	
	
	多路导播推流一体系统租赁费
	

	
	
	
	远程无线传输系统租赁费
	

	
	
	
	专业播音室录音系统租赁费
	

	
	
	
	专业导播对讲系统
	

	3
	平台及软件系统
	4天
	直播平台平台系统租赁费
	

	
	
	4天
	图片直播租赁费
	

	
	
	1次
	直播平台租赁及频道搭建费
	

	
	
	1次
	大赛专用直播平台调试、租赁及搭建费
	

	
	
	1次
	路拉流同屏显示系统安装调试及租赁费
	

	4
	网络专线租赁费
	1次
	为赛事直转播提供专用宽带
	

	本项目采购总金额：贰拾玖万肆仟伍佰元整(¥294500.00)

	服务时间
	自接到采购人通知之日起15天。

	服务地点
	采购人指定地点

	付款方式
	签订合同生效后，在提供服务前30日内支付合同总价款的40%作为预付款，提供服务后30日内支付合同总价款的60%。

	其它要求
	          无


