项目名称：胸部外科新型胸腔手术器械包采购项目                项目编号：HW202511058

附件1：
胸部外科新型胸腔手术器械包采购项目采购需求一览表

	项目要求

1、用途

（1）用于胸部外科精细化手术，满足临床 “刚需”；

（2）保障手术安全与精准性，降低并发症风险；

（3）提升手术效率，缩短关键操作时间；

（4）支撑科室技术升级，增强核心竞争力。

2、基本参数

（1）原厂生产，非贴牌或委托加工，符合一类产品备案要求；

（2）医用不锈钢或钛合金材质，表面暗物质纳米涂层工艺，手术中无强烈反光；

（3）器械具体参数见（产品技术参数偏离表）。

3、响应需求

（1）报名响应时需附有产品图片或产品彩页；

（2）现场开标时，每个类型的器械至少带有一个样品。

	序号
	产品名称
	产品型号
	单位
	数量
	技术参数偏离表
	预算单价（元）
	预算金额（元）

	1
	止血钳
	ZX-DeBakey-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，弧弯15mm，DeBakey齿，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	2
	止血钳
	ZX-DeBakey-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，弧弯20mm，DeBakey齿，杆径5mm，精细头，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	3
	止血钳
	ZX-DeBakey-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，弧弯25mm，DeBakey齿，杆径5mm，精细头，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	4
	止血钳
	ZX-DeBakey-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，角弯高25mm，DeBakey齿，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	5
	止血钳
	ZX-DeBakey-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，角弯高20mm，DeBakey齿，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	6
	止血钳
	ZX-DeBakey-02
	把
	2
	数字化加工中心生产，总长35cm，折小游离型，DeBakey齿，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	21600.00 

	7
	止血钳
	ZX-DeBakey-02
	把
	2
	数字化加工中心生产，总长35cm，弧弯20mm，双排DeBakey齿，头长95mm，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	21600.00 

	8
	施夹钳（不带夹）
	SJ-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，弯头宽8mm，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	9
	海绵钳
	HM-DeBakey-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，弯头宽10mm，DeBakey齿，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	10
	海绵钳
	HM-DeBakey-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，左弯头宽10mm，DeBakey齿，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	11
	海绵钳
	HM-DeBakey-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，头宽6mm，弯有齿，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	12
	海绵钳
	HM-DeBakey-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，直角头宽6mm，弯有齿，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	13
	海绵钳
	HM-DeBakey-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长35cm，弯头宽8mm，有齿，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	10800.00 

	14
	淋巴结钳
	LB--02
	把
	2
	数字化加工中心生产，总长35cm，水滴形头，弯头宽8mm，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	21600.00 

	15
	持针钳
	CZ-02
	把
	2
	数字化加工中心生产，总长33cm，左弯，头部碳化钨镶片，杆径5mm，双关节，有锁扣。
	10800.00 
	21600.00 

	16
	手术剪
	SSJ-02
	把
	1
	数字化加工中心生产，总长33cm，弯头10°宽2.5mm，杆径5mm，双关节。
	10800.00 
	10800.00 

	17
	胸腹吸引管
	XY-01-02
	把
	2
	数字化加工中心生产，长260mm手柄式，硬性 中空弯，滚花头。
	1500.00 
	3000.00 

	18
	腹部推结器
	TJ-02
	把
	2
	数字化加工中心生产，总长33cm，直杆，Y型。
	500.00 
	1000.00 

	19
	牵开器
	KXTiQⅦ型
	把
	1
	钛合金，带弧度，挡板50x50mm，齿条长190mm，固定臂长130mm,带刻度。
	4500.00 
	4500.00 

	合计
	
	
	
	25
	
	
	224500.00 

	商务条款

一、合同签订期：自中标通知书发出之日起5日内。

二、交货时间：自签订合同之日起5日内交货，并且通过验收。

三、交货地点：采购人指定地点    

四、验收标准、规范：

1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前两年内生产的机型。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

3、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

4、本采购文件的相关要求。

5、国家相关法律、法规、标准和规范等

五、售后服务要求：

1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。

2、质保期：自验收合格之日起不少于1年。如技术参数中有明确要求的，从其要求。质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。

3、在正常使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。
4、其余按厂家承诺进行。

六、其他要求：

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 

2、付款方式：合同签订后支付完中标价的95%（供应商按中标价开具全款发票），验收合格之日起1年后支付5%的尾款。


