附件1：
右江民族医学院附属医院两院区食堂油烟清洗、排污沟清理

表1：总院区职工饭堂、东区饭堂抽油烟机及排烟管道清洗护理
	总院区职工饭堂、东区饭堂抽油烟机及排烟管道清洗护理

	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	蒸饭门
	8米
	
	
	含人工、花王油烟机清洗剂、阿巴乔次氯酸消毒液、运输等所有费用

	2
	厨房一
	7.9米
	
	
	含人工、花王油烟机清洗剂、阿巴乔次氯酸消毒液、运输等所有费用

	3
	厨房二
	3.7米
	
	
	含人工、花王油烟机清洗剂、阿巴乔次氯酸消毒液、运输等所有费用

	4
	煎炸间
	2米
	
	
	含人工、花王油烟机清洗剂、阿巴乔次氯酸消毒液、运输等所有费用

	5
	东区饭堂
	5米
	
	
	含人工、花王油烟机清洗剂、阿巴乔次氯酸消毒液、运输等所有费用

	6
	饭堂厨余垃圾
	2个池
	
	
	含人工、DR.RILEY下水道杀虫剂、运输等所有费用

	7
	合计
	
	
	
	


表2：百东新区职工饭堂清洗抽油烟机及排烟管道清洗护理
	百东新区职工饭堂清洗抽油烟机及排烟管道清洗护理

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	抽油烟机
	20
	套
	
	
	含人工、花王油烟机清洗剂、阿巴乔次氯酸消毒液、运输等所有费用

	2
	油烟管
	17
	米
	
	
	含人工、花王油烟机清洗剂、阿巴乔次氯酸消毒液、运输等所有费用

	7
	合计
	
	
	
	
	


表3：总院区东区饭堂后门排污沟、进修楼1楼排污沟化粪池清理

	东区饭堂后门排污沟、进修楼楼排污沟化粪池清理

	序号
	位置
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计
	备注

	1
	东区饭堂后门排污沟
	打凿混凝土
	m
	46.2
	
	
	　

	2
	
	人工清理排污沟
	工人
	10
	
	
	　

	3
	
	人工打包污泥及装车
	工人
	8
	
	
	　

	4
	
	排污沟盖板恢复
	m
	46.20
	
	
	　

	5
	
	淤泥外弃
	车
	3
	
	
	　

	6
	
	吸粪车
	车
	8
	
	
	6个集油池

	7
	小计
	
	　

	8
	进修楼1楼排污沟化粪池清理
	人工打凿混凝土
	m
	43.8
	
	
	　

	9
	
	人工清理排污沟
	工人
	10
	
	
	　

	10
	
	人工打包污泥装车
	工人
	8
	
	
	　

	11
	
	吸粪车
	车
	5
	
	
	　

	12
	
	盖板恢复
	m
	43.8
	
	
	　

	13
	
	污泥外弃
	车
	3
	
	
	　

	14
	小计
	
	　

	15
	合计
	
	　


	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。

二、服务期限：自合同签订之日起2年。

三、服务的地点：广西百色市右江区（右江民族医学院附属医院指定地点：表1-3）。

四、服务范围与核心内容

（一）油烟系统清洗服务

1、排烟罩及配套部件：覆盖所有食堂排烟罩表面、内侧、挡火滤油箅子、运水风轮、喷嘴等部件，完成深度除油、擦拭、保养作业。

2、排油烟管道：包含水平烟道、竖向烟道的全段清理，对管道内附着的厚重油污进行彻底剥离，无残留死角。

3、核心配套设备：完成排油烟风机、油烟净化器、光解净化装置、防火阀门的拆解清洗、部件检查、运行调试作业。

4、辅助区域清洁：同步清理灶台周边附着油污、油烟系统周边墙面及地面油污残留，恢复作业区域整洁。

（二）排污沟清理服务

1、沟体全面清掏：对食堂所有排污明沟、暗沟内的油污残渣、食物残留、泥沙杂物进行彻底清掏，清空沟内淤积废弃物。

2、管道疏通养护：对排污沟连接的下水管道进行全面疏通，消除油污结块造成的管道堵塞隐患，保障排水顺畅。

3、消杀与异味处理：清理完成后对沟体内部及周边区域进行全面消杀，去除腐败异味，有效抑制蟑螂、蚊虫等病媒生物滋生。

4、配套设施维护：更换破损的沟体盖板，对排污沟易附着油污的内壁进行防油涂层养护，延长清理后洁净周期。

五、服务商资质要求

1、具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照，经营范围包含家电清洗、管道疏通、保洁清洗等相关服务类目。

2、拥有固定的专业服务团队，所有上门作业人员均经过油烟清洗、高空作业、安全操作专项培训，无违规作业记录。

3、近3年具备3个及以上机关、学校或大型企业食堂同类服务项目经验，未发生过安全生产事故、环保投诉及服务质量纠纷。

4、优先选用百色本地合规服务商，要求主城区范围内最快45分钟可响应上门，支持在线预约、明码标价，服务全程可追溯。

六、作业管理与安全要求

1、所有作业必须错峰开展，严格避开食堂早、中、晚用餐高峰时段，提前24小时向甲方报备作业时间，不得干扰食堂正常供餐秩序。

2、清洗作业必须选用环保型化油清洗剂，清洗产生的含油污水全部通过专用管道排放至指定污水处理点位，严禁随意倾倒造成二次污染；清理出的油污、食物残渣等废弃物全部分类密封收集，按百色市生活垃圾处理规范合规处置。

3、作业全程严格落实安全防护规范，施工人员佩戴全套劳保装备，高空作业必须持有有效资质，施工现场配备足量消防器材与应急急救箱，全程杜绝违规操作，杜绝火灾、触电、高空坠落等安全隐患。

4、施工过程采取低噪音作业模式，必要时设置简易隔音屏障，最大限度降低设备噪音对周边办公、教学区域的影响。

七、验收与考核规则

1、单次作业完成后1个工作日内，由甲方食堂管理负责人对照清洗清理标准现场核验，拍摄前后对比照片，双方签字确认验收。

2、建立月度服务考核机制，甲方从清洗洁净度、响应时效、作业规范度、安全合规性4个维度进行评分，月度考核结果直接与当月服务费用结算比例挂钩。

3、若出现清洗后15天内出现管道严重油污堵塞、排污沟大面积淤积等质量不达标情况，服务商必须在2小时内免费上门返工整改。

八、付款方式：

本项目无预付款，合同一年一签，成交供应商按照合同条款约定为采购人提供清洗服务，每次在提供服务作业后，向采购人提供该批次完整的清洗工单。经采购人确认签字后15日内支付款（付款前开具完税发票）。

九、违约处理及处罚规定

1、在合同履行过程中，如供应商出现破产、清算、合并或分立等情况，供应商应在三日内通知采购人，如未及时通知所造成的一切损失由供应商承担。供应商出现破产、清算、合并或分立等情况下，采购人有权单方解除合同，并无需承担违约责任。

2、除上述违约情形外，双方中任何一方不履行或不能完全履行本合同约定的，均属违约行为，违约方应向另一方一次性支付合同总金额的10%作为违约金，并承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。

	其他说明
	


