
附件3:

内科楼、外科楼小教室自流平地板胶项目
院内比选评审标准
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	技术方案与基层处理（40分）
	1、自流平施工方案完整性（配比、厚度控制 2-4mm、界面剂工艺）：10 分；
2、基层验收标准响应（平整度≤2mm/2m 靠尺、含水率≤3%、无空鼓起砂）：10 分；
3、成品保护措施与工期安排：10分；
4、质量保障体系（检测工具、验收流程、整改机制）：10分。
	

	2
	材料性能与环保（30分）


	1、PVC 地板胶耐磨等级（商用级≥0.5mm 耐磨层）、防火等级（Bf1 级及以上）：10 分；
2、环保认证（ENF/E0 级、低 VOC 检测报告）：8 分；
3、自流平砂浆强度（≥C20）、抗折/抗压指标符合 JG/T 266 标准：7 分；
4、辅料相容性（胶水、焊线与地板匹配度）：5 分。
	

	3
	施工团队经验（20分）


	1、类似医院/教室项目案例（自2023年以来同类项目合同证明，每提供一项得2分，最高得10分）：10 分

2、项目经理资质及特种作业人员持证情况：具备建筑工程二级及以上注册建造师证书，每个得3分，最高6 分。
	

	4
	质保与应急服务（10分）
	1、质保期承诺（6分）：提供2年及以上整体质保，远超基础要求的可额外加分，最低不得低于1年。

2、应急响应机制（4分）：承诺施工期及质保期内2小时内上门处置地面故障，完全满足医院应急需求得满分。
	

	5
	总得分=1+2+3+4
	

	备注：本项目不设置价格分，但是参加竞标人必须在竞标文件中测算工程所包含的价格清单


1.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

2.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序选定1名成交候选供应商。评审得分按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照承诺工期优劣排序）。评审得分、技术得分、承诺工期均相同的，由磋商小组推荐。



