
直线加速器技术保修采购项目院内比选评审标准
	序号
	评标因素
	分值
	评审标准

	1
	价格分（满分20分）
	20
	采用低价优先法，以有效最低报价为基准价，价格得分=(基准价÷响应报价)×20，保留2位小数；按公式计算：
‌投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 20

精度保留两位小数

	2.1
	服务方案（满分20分）
	20
	整机保修覆盖范围（10分）：完全覆盖直线加速器整机所有部件、配套软件、附属系统的得满分；仅覆盖部分核心部件、遗漏关键附属系统的，每缺一项扣2分，扣完为止。

定期巡检与预防性维护方案（6分）：提供每季度不少于1次的原厂标准巡检、包含性能指标校准、安全检测的完整方案得满分；巡检频次不足、维护内容缺项的，每缺一项扣2分，扣完为止。

质量保障与培训服务（4分）：提供完整的设备性能保障承诺、针对医院操作与工程人员的专项培训计划得满分；无明确性能指标保障、培训内容缺失的，酌情扣1-2分。

	2.2
	故障响应能力（满分25分）
	25
	在保修服务期内提供全年365天全天24小时技术电话支持，0.5小时内响应，电话指导或远程诊断分析、维修等相关服务，接到医院的维修通知，在电话指导或远程诊断无效后，派遣工程师前往维修。

在南宁有常住工程师，4小时内到达现场得19--25分；

在广西有常住工程师，8小时内到达现场13--18分；

在西南地区有常住工程师，12小时内到达现场得7--12分；

在全国（其他）有常住工程师，24小时内到达现场得1--6分；

不满足项目基本需求的，不得分。

	2.3
	服务团队（满分15分）
	15
	1、全国具备专职维修工程师团队，在广西壮族自治区的驻点工程师≥2名（需提供工程师具备的相关培训证书），得5分；
2、具有瓦里安原厂Eclipse的培训证书和瓦里安原厂ARIA的培训证书的软件工程师（需提供培训证书），得5分；

3、具备国家卫生计生委颁发的LA物理师证书的专业技术人员（需提供培训证书）；

维修人员须具有生态环境部门或核辐射安全中心颁发的《核技术利用辐射安全与防护》考核合格证书，得5分。

	2.4
	备品备件库（满分15分）
	15
	1. 备件库储备：‌
投标人承诺在本地或邻近区域设有备件库，常用备件库存充足。提供备件清单及库存证明，优得2-5分。
‌2. 备件来源合法性：‌
承诺提供原厂正品或经厂家认证的兼容备件，提供供货协议或授权书。完全满足得2-5分，否则不得分。
‌3. 关键部件保障：‌
针对磁控管/速调管、电子枪、MLC等高昂易损件提供明确的更换策略和备用机支持方案，优得2-5分。

	3.1
	同类项目业绩（满分5分）
	5
	2022年以来同型号直线加速器维保业绩，每提供1份完整证明材料得1分，满分5分。（注：业绩不允许为分包转包，业绩的甲方须为设备使用方。）

	4
	综合得分=1+2+3


1.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序选定1名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照承诺工期优劣排序）。评审得分、最后报价、技术得分、承诺工期均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。




